|  |  |
| --- | --- |
| název akce | **CN12XXXT-WPL20AZ – manželé Spořílkovi** |
| specifikace číslo | **1** |

**Stiebel Eltron** je prémiová značka v oboru TZB s tradiční německou výrobou technicky vyspělých a vysoce jakostních přístrojů. Dceřiná společnost v České republice úspěšně nabízí výrobky i služby v odpovídající úrovni již od r. 1991 a představuje ověřenou jistotu bezpečného zázemí pro zákazníky.

**Stiebel Eltron charakterizuje**

výroba a vývoj přístrojů TZB od r. 1924

četná uznání odborných kruhů a řada udělených patentů a ocenění, např. prestižní značka SUPERBRAND“ zařazuje STIEBEL ELTRON k nejlepším značkám na německém trhu

akcent na ekologicky šetrná a úsporná zařízení,   
využívání obnovitelných zdrojů energie

tepelná čerpadla vlastní provenience již od r. 1976

export do celého světa, zejména na nejnáročnější trhy

nejširší oborová nabídka v České republice s výrobním programem značek   
• Stiebel Eltron  
• AEG  
• Tatramat  
• De Dietrich

stabilní cenová politika a obchodní partnerství

záruka dokonalého servisního zázemí

**TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obj. číslo** | **Popis zařízení - typové označení** | **Počet ks** | **Cena ks** | **Sleva ks (%)** | **Cena celkem** |
| 229266 | WPL 20 AZ | 1 | 269 000 | **20** | 215 200 |
| 185579 | FE 7 - Pokojový termostat | 1 | 655 | 0 | 655 |
|  | Instalace v hodnotě 15000Kč | 1 | 15000 | **100** | 0 |
| **ceníková cena celkem :** | | | | | **215 855** |
| **sleva na akci :** | | | | | **68 800** |
| **cena celkem po slevě :** | | | | | **215 855** |
| **cena celkem včetně DPH 14% (Kč) :** | |  |  |  | **246075** |

všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Vytvořil**

firma: TermoWatt s.r.o.

jméno: Rostislav Žáček

telefon :

mobil : +420731659316

e-mail: [zacek@termowatt.cz](mailto:zacek@termowatt.cz)

V České Lípě dne 29.10.2012 Počet stran : 4

**Základní obchodní podmínky:**

**Záruka:**   
tepelné čerpadlo 5 let od uvedení do provozu, za předpokladu dodržení záručních podmínek,  
plynová zařízení 2 roky od uvedení do provozu,   
kotlová tělesa 5 let, za předpokladu dodržení záručních podmínek.

**Dodací lhůta:** 10 - 20 dní po obdržení závazné objednávky.

**Ceny:** Nabídka je platná 60 dní.

**Platební podmínky:** dle smlouvy (dohody)

**Uvedení do provozu:**   
tepelná čerpadla - je součástí ceny tepelného čerpadla,  
plynová zařízení - podle dohody

**Technická zpráva:**

|  |  |
| --- | --- |
| **WPL AZ**  **https://partner.stiebel-eltron.cz/zakazky/stbl_expdata_srv.php?rdt=20120607171245&hsrdt=ea44b5c4dfdbe1825221527b36af0bbe&type=DocStoreImage&cfn=eNortjIzsFLSz80r0S_OTdJPzE5Ojc9LTMpMya6MTy9KTMvMTtQvSkypjC8oyiwuKcrPKtU3MjA00A8P8FFwjNLLKkhXsgZcMDfvF2I,** | Tepelné čerpadlo vzduch/voda sestávající se z modulu tepelného čerpadla a zásobníkového modulu Moduly se spolu propojují hydraulicky a elektricky. Zásobníkový modul obsahuje zásobníkový ohřívač s ocelovou nádrží o objemu 162 l s emailovým povrchem a ekvitermní regulátor. Dále jsou vestavěny oběhové čerpadlo s trojcestným přepínacím ventilem (vytápění/příprava teplé vody) a elektrokotel pro monoenergetický provoz. Tepelné čerpadlo je vybaveno kompresorem s invertorem a pracuje s ekologickým chladivem R410A.  • vysoký topný výkon při nízkých venkovních teplotách díky kompresoru s invertorem s mezivstřikováním chladiva  • hydraulicky propojované moduly tepelného čerpadla a zásobníku  • optimální pro kombinaci příprava teplé vody / vytápění  • topná voda až 60°C  • použití pro venkovní teplotu +35 až -25°C  • snadná a rychlá instalace  • vestavěný elektrokotel 8,8 kW pro monoenergetický provoz |

* Vnitřní pokojové čidlo teploty FE7 pro korekci výkonu tepelného čerpadla. Dálkové ovládání dále umožňuje přepínání mezi nočním, komfortním a automatickým režimem s korekcí + – 5 K
* Teplá užitková voda se bude připravovat v akumulačním zásobníku teplé vody pomocí tepelného čerpadla. Komfortní ohřev teplé užitkové vody bude zajišťován kompresorem tepelného čerpadla do venkovní teploty -20°C.